**Děkujeme, že jste si zakoupili přístroj KITE Optics, značku známou svou vynikající kvalitou a poprodejním servisem.**
Váš přístroj je kryt zárukou 30 let (K6), 10 let (B6) a 10 let zárukou na elektroniku. Navštivte prosím [www.kiteoptics.com](http://www.kiteoptics.com), kde si můžete stáhnout technický list vašeho přístroje. Děkujeme, že dáváte přednost online konzultaci těchto dat – pomáháte tím chránit životní prostředí.
Tento přístroj KITE Optics a jeho příslušenství byly vyvinuty a zkontrolovány v Belgii.

**PÉČE**

Váš přístroj nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Doporučujeme však pečlivě se starat o čočky a přístroj dobře uskladnit, když jej nepoužíváte.
**Čištění čoček:** Vždy nejprve odstraňte větší částice měkkým štětcem nebo jejich odfouknutím. Velké částice jako písek nebo sůl mohou při čištění způsobit poškrábání povrchu čočky.
Pro důkladné čištění doporučujeme dýchat na čočku a vytvořit vrstvu kondenzace, poté ji vyčistit měkkým a navlhčeným hadříkem. Nikdy netlačte silou ani netřete hrubě.
Nedoporučujeme používat kapaliny určené k čištění brýlí, pokud nejsou výslovně určeny pro dalekohledy nebo puškohledy. Některé kapaliny mohou poškodit povlaky optiky.

**ÚDRŽBA**

Skladujte optiku na suchém a dobře větraném místě. Pokud je přístroj mokrý nebo vlhký, musí být před uložením vysušen.
Zabraňte vystavení přístroje prachu a písku.

**ZÁRUKA**

Záruční lhůta vašeho přístroje začíná dnem nákupu dle následujících podmínek: V případě výrobních vad nebo vad materiálu nezaviněných uživatelem uhradíme náklady na materiál a práci. Vyhrazujeme si právo přístroj nebo vadný díl opravit nebo vyměnit dle našeho uvážení.
Tato záruka není platná, pokud byla vada způsobena nesprávným zacházením nebo nehodou. V takovém případě díky vynikajícímu servisu KITE Optics budou náklady na materiál a práci minimalizovány.
Je součástí naší filozofie a pověsti nabízet zákazníkům nejlepší poprodejní servis v oblasti sportovní optiky.
V případě uplatnění záruky nebo opravy předejte přístroj společně s tímto záručním listem autorizovanému prodejci KITE Optics. Přístroj bez tohoto listu nemůže být opraven bezplatně.
**Upozornění!** Záruka není platná, pokud byl produkt opravován osobou nebo servisem, který není autorizován společností KITE Optics. Nikdy se nepokoušejte přístroj opravit nebo upravit sami.

**K4 – K6 (Obr. A)**

(1) Kroužek dioptrické korekce
(2) Kroužek zvětšení
(3) Kryt horní věžičky
(4) Věžička elevace
(5) Kryt boční věžičky
(6) Věžička větru
(7) Ovládací kroužek osvětlení
(8) Kryt baterie

**UPOZORNĚNÍ**

Nikdy nepoužívejte optiku k pozorování slunce – mohlo by dojít k poškození zraku.

**MONTÁŽ PUŠKOHLEDU**

**ZÁKLADNÍ ZAROVNÁNÍ**
Pro zajištění správného zarovnání puškohledu s puškou doporučujeme montáž přenechat vašemu puškaři.

**ZAROVNÁNÍ PUŠKOHLEDU**
Pokud se bod zásahu střely odchyluje od záměrného bodu, lze to upravit pomocí věžiček elevace (4) a větru (6).
Odstraňte kryty věžiček (3 a 5), abyste je mohli ovládat.

* Pokud je zásah NÍZKO: otočte věžičku elevace ve směru „UP“
* Pokud je zásah VYSOKO: otočte věžičku proti směru „UP“
* Pokud je zásah VLEVO: otočte věžičku větru ve směru „R“ (vpravo)
* Pokud je zásah VPRAVO: otočte věžičku větru proti směru „R“

Po nastavení věžičku vytáhněte do „volné“ polohy, nastavte kolečko na nulu a věžičku zatlačte zpět dolů. Vaše individuální nastavení je nyní přesně na nule. Nasaďte kryty věžiček zpět.

**VÝMĚNA BATERIE**

Odšroubujte kryt baterie (8) proti směru hodinových ručiček. Přidržte ovládací kroužek osvětlení (7), aby se při tom neotáčel. Po sejmutí krytu vyměňte baterii CR2032.

**NÁHRADNÍ BATERIE**
Uvnitř bočního krytu věžičky (5) je prostor pro náhradní baterii CR2032. Vložte baterii do připraveného prostoru. Klepnutím krytem o dlaň baterie vypadne.
*B6: Model B6 nemá prostor pro náhradní baterii.*

**OVLÁDÁNÍ**

* Zaostření záměrného kříže nastavíte otáčením dioptrického kroužku (1)
* Zvětšení nastavíte otáčením kroužku zvětšení (2), stupnice je vyznačena
* Osvětlení nastavíte otáčením ovládacího kroužku (7)

**B6**

* Stupnice 1–5 určuje jas osvětlení
* Mezi každým stupněm je pozice OFF, což umožňuje rychlé zapínání/vypínání
* Nastavení „BOOST“ poskytuje maximální jas pro silné protisvětlo nebo slunce
⚠ Tento režim rychle vybíjí baterii – během několika hodin.

**K4**

* Stupnice 1–11 určuje jas osvětlení
* Mezi každým stupněm je pozice OFF

**VÝDRŽ BATERIE (B6 – K4, BEZ AUTOMATICKÉHO BODU SVĚTLA)**

Jas světelného bodu přizpůsobujte okolnímu světlu:

* Nejvyšší stupeň používejte jen při silném slunečním svitu
* Za normálního světla používejte střední úroveň
* Za slabého světla použijte nejnižší úroveň

Při středních úrovních vydrží světelný bod svítit dny až týdny. Na nejvyšších úrovních jen pár hodin nebo dní, což je normální.
Vždy po použití světlo vypněte, používejte mezi polohy OFF při lovu a používejte kvalitní baterie.
Chlad ovlivňuje výdrž baterie – neskladujte zbraň v chladu a ujistěte se, že pouzdro nezapne omylem osvětlení.

**K6**

* Stupnice 1–8 pro nastavení jasu osvětlení
Puškohled K6 je vybaven systémem KITE APC – senzor a chytrý software zajišťují mnohem delší výdrž baterie než běžné puškohledy.
Osvětlený záměrný kříž přejde automaticky do režimu spánku při následujících akcích:
* Zbraň míří nahoru o 70° nebo více (obr. B)
* Zbraň míří dolů o 70° nebo více (obr. C)
* Zbraň je nakloněna doleva o 30° nebo více (obr. D)
* Zbraň je nakloněna doprava o 30° nebo více (obr. E)

Po návratu do normální polohy se osvětlení automaticky zapne.
**Deaktivace APC systému:**

* Osvětlení musí být vypnuté, kroužek (7) v poloze 0
* Přidržte zbraň/puškohled dnem vzhůru (obr. F) a zapněte osvětlení na maximum
* Počkejte, až se kříž třikrát rozbliká – APC je deaktivováno
* Pro opětovné zapnutí opakujte postup

**ČASOVAČ**

Pokud je osvětlení aktivní a 3 hodiny se nezmění, automaticky se vypne. Pro opětovné zapnutí otočte ovládací kroužek (7) do 0, poté jej znovu zapněte dle potřeby. (obr. G)

**SLABÁ BATERIE**

Když přístroj detekuje slabou baterii, záměrný kříž po zapnutí 6× zabliká. V tom případě baterii co nejdříve vyměňte. (obr. H)

