**Uživatelský manuál**

**KITE URSUS**

**NEKOMPROMISNÍ VÝKON**

**ZÁRUKA**

**URSUS** – 30letá záruka

**OBSAH BALENÍ**

* Dalekohled
* Pouzdro
* Popruh na dalekohled
* Popruh na pouzdro
* Ochranné krytky objektivů
* Záruční karta
1. **URSUS** Oční mušle
2. Kolo pro nastavení dioptrií
3. Očka pro popruh
4. Ostřicí kolečko
5. Závitová zdířka pro adaptaci na stativ
6. Krytky objektivů
7. Ochranná krytka okulárů

**PŘIPEVNĚNÍ POPRUHU**

**NASTAVENÍ OČNÍCH MUŠLÍ PRO POUŽITÍ S BRÝLEMI I BEZ NICH**

* Otočte oční mušli proti směru hodinových ručiček (dolů) pro pozorování bez brýlí.
* Otočte oční mušli po směru hodinových ručiček (nahoru) pro pozorování s brýlemi.

*Pozor:* Oční mušle lze sundat pro snadné čištění nebo výměnu. Pokud potřebujete novou oční mušli, obraťte se na autorizovaného prodejce KITE.

**NASTAVENÍ VZDÁLENOSTI MEZI ZORNICEMI**

Pro zobrazení jednoho kulatého obrazu otočte obě poloviny dalekohledu, dokud nezmizí rušivé stíny.

**NASTAVENÍ OSTŘENÍ**

Otáčením ostřícího kolečka lze zaostřit jakýkoli objekt od blízkých vzdáleností až po nekonečno.

**DIOPTRICKÁ KOREKCE**

Pro dosažení optimální kvality obrazu je nutné vyrovnat případné rozdíly v ostrosti vidění mezi levým a pravým okem.

* **Použití s brýlemi nebo stejná ostrost obou očí:** Nechte dioptrické kolečko ve střední poloze.
* **Použití bez brýlí a různá ostrost očí:**
	1. Podívejte se levým okem skrz levý okulár a otáčením ostřícího kolečka zaostřete na vybraný objekt.
	2. Podívejte se pravým okem skrz pravý okulár a zaostřete na stejný objekt pouze otáčením dioptrického kolečka.

Tím je dioptrická korekce nastavena podle vaší individuální zrakové ostrosti.